|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kallelse |  |  |
|  |  |  |

# Kallelse till kontroll av skyddsrum

Sveriges skyddsrum ska, enligt lagen om skyddsrum, kontrolleras och noterade fel åtgärdas så att skyddsrummen håller tillräcklig skyddsförmåga. Enligt det nationella skyddsrumsregistret finns skyddsrum på följande fastighet, vilken Ni enligt fastighetsregistret är ägare till.

|  |  |
| --- | --- |
| Skyddsrumsnummer: | Skriv skr-nr här |
| Fastighet: | Skriv fasth.beteckn här |
| Adress: | Skriv gatuadress här |
| Datum då kontroll av ovan angivet skyddsrum kommer att ske: | Skriv datum här |

**Ni ombeds att snarast ge undertecknad kontrollant besked om lämplig kontaktperson för skyddsrumskontrollen så kommer denna person att bli kontaktad för avstämning. Om angivet datum inte passar kan överenskommelse om annat datum göras.**

Det är nödvändigt att fastighetsägaren eller dennes representant öppnar och visar skyddsrummet. I övrigt behöver denne inte närvara.

## Skyddsrumskontrollant

Undertecknad har fått i uppdrag av MSB att utföra kontroll av ovan angivna skyddsrum.

Förfrågan om uppdraget kan ske hos MSB via e-post skyddsrum@msb.se eller
telefon 0771‑240 240. Enligt lagen om skyddsrum måste byggnadens ägare lämna tillträde till byggnaden och skyddsrummet för kontrollens genomförande.

Skriv namn här

Certifierad skyddsrumssakkunnig nr. SRG skriv srg-nr här

Telefon: skriv telefonnummer här

E-post: skriv e-postadress här

## Förberedelser i skyddsrummet inför skyddsrumskontroll

Fastighetsägaren har ansvar för att nedanstående utrymmen och komponenter i skyddsrummet är åtkomliga vid kontrollen:

* + Hela skyddsrummet måste vara tillgängligt, dvs. även låsta utrymmen såsom lägenhetsförråd belägna i skyddsrummet. Det innebär att samtliga utrymmen och eventuella lägenhetsförråd i skyddsrummet ska vara upplåsta och tillgängliga vid kontrollen.
	+ Samtliga dörrar ska vara åtkomliga. Förbyggda dörrar måste friläggas.
	+ Skyddsrumsförrådet (där skyddsrummets utrustning finns), angränsande rum samt elcentral ska vara åtkomliga.
	+ Lös utrustning i skyddsrumsförrådet ska kunna granskas av kontrollanten utan tunga eller omfattande lyft. Skyddsrumsutrustningen ska vara åtkomlig till alla delar.
	+ Alla installationer, ingjutningsgods i väggarna och övriga komponenter ska vara åtkomliga.
	+ Följande komponenter ska i förekommande fall vara åtkomliga:
* Ventilationsaggregat med tillhörande utrustning
* Luftintag
* Utrymningsschakt
* Ventiler samt skyddsplåtar till öppningar
* Golvbrunnar och tappställen för vatten
* Väggenomföringar för kablar
* Monterbara pelare
* Avstängningsventiler för värme- och vattenrör
* Luckor
* Renslucka för avloppsledning
* Radiatorer
* Belysningsarmaturer

Vid kontrollen kommer skyddsrummet fotograferas invändigt samt utvändigt vid ingången till byggnaden med skyddsrummet.

## Åtgärder efter skyddsrumskontroll

Om kontrollanten har noterat brister i skyddsrummet kommer MSB att utfärda ett föreläggande med tillhörande utlåtande till fastighetsägaren. Av föreläggandet framgår när åtgärderna senast ska vara utförda, vad som ska åtgärdas och vem som ska bekosta åtgärderna. Föreläggandet får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

När samtliga åtgärder är genomförda kommer kontrollanten att utföra en efterbesiktning. Om inte föreläggandet följs kommer det att förenas med vite, varefter ärendet blir föremål för rättslig prövning. När skyddsrummet är godkänt utfärdar MSB ett godkännandebevis.

## Tips på underhållsåtgärder

På [www.msb.se/skyddsrum](http://www.msb.se/skyddsrum) finns information för dig som vill veta mer om hur man underhåller sitt skyddsrum.

För att undvika onödiga anmärkningar vid skyddsrumskontrollen kan fastighetsägaren även förbereda sig på t ex följande sätt;

* + Se till att skyddsrumsskylt finns uppsatt på fasaden vid entrén till byggnaden
	där skyddsrummet finns. En skylt ska också sitta vid sidan om en dörr till
	själva skyddsrummet. Se komponentlösning för skyddsrumsskylt på [www.msb.se/skyddsrum](http://www.msb.se/skyddsrum).
	+ Smörja stängningsbeslag och gångjärn på skyddsrumsdörrar så att dessa löper lätt.
	+ Åtgärda eventuella rostangrepp på karmar, trösklar, luckor och dörrar.
	+ Se till att erforderliga intyg på ändringsåtgärder som är gjorda i skyddsrummet
	finns framtagna.